**Jesienne nowości - wkłady do kontenerków z pianki przewodzącej ESD, opakowania antystatyczne termoformowane ESD**

**Do grona produktów zapewnianych przez Grupę RENEX dołączyły produkty umożliwiające łatwiejszy transport komponentów – opakowania antystatyczne, termoformowane oraz detale z pianki przewodzącej ESD. Nowe produkty, które pojawiły się na sklepie sklep.renex.pl stanowią odpowiedź na bieżące zapotrzebowanie rynku.**

Wobec lawinowo zwiększającego się zapotrzebowania na specjalistyczne **akcesoria ESD** grupa RENEX poszerza swoje portfolio o **wkłady do kontenerków**, oraz **termoformowane tacki transportowe**. Oba produkty z możliwością docinania i frezowania według potrzeb Klientów.

**Bezpieczny transport dzięki wykorzystaniu opakowań**

Zaprezentowane [opakowania antystatyczne i termoformowane ESD](https://sklep.renex.pl/detale-z-pianki-przewodzacej-esd%2C3%2C31212%2C24525) wykonane są z materiałów antystatycznych o właściwościach rozpraszających lub przewodzących ESD. Produkty wytwarzane są zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klientów, od pomocy przy doborze odpowiedniego rozwiązania, poprzez projektowanie, kończąc na wykonaniu produktu.

Wysoka wytrzymałość **opakowań ESD** umożliwia ich wielokrotne wykorzystanie. Wykonanie z materiałów PS, PP, ABET oraz ABS, daje nam szerokie spektrum zastosowań. **Opakowania termoformowane ESD** posiadają certyfikaty jakości, potwierdzające zgodność z normą PN–EN (IEC) 61340 - 5 - 3 oraz dyrektywą RoHS i REACH. Zastosowanie tych materiałów pozwala na wykonanie [opakowań ESD na wymiar](https://sklep.renex.pl/produkty/zabezpieczenia-antystatyczne/opakowania-antystatyczne/pianki-przewodzace%2C2%2C25114), wedle potrzeb Klientów.

**Wszystko na swoim miejscu dzięki detalom**

By zapewnić komfort i bezpieczeństwo wrażliwych elementów w transporcie Grupa RENEX oferuje również **wkłady do kontenerków** z pianki sieciowej XPE ESD o grubości 7 mm.

Firma informuje o możliwości dostarczenia detali w postaci przekładek prostych, przekładek z wykonanymi otworami, nacięciami itp., które można docinać, frezować, kleić lub modyfikować w taki sposób, aby sprostać oczekiwaniom Klienta. [**Pianka ESD na wymiar**](https://sklep.renex.pl/produkty/zabezpieczenia-antystatyczne/opakowania-antystatyczne/pianki-przewodzace%2C2%2C25114) to jedna z możliwości indywidualnej personalizacji produktu. Detale wykonane z miękkiej pianki ESD nie tylko rozpraszają ładunek elektrostatyczny, ale również dzięki miękkiemu materiałowi nie rysują powierzchni. Elementy wykonane z pianki ESD świetnie sprawdzą się jako elementy systemu pakowania i transportu sprzętu elektronicznego.

**Produkt dostosowany pod Klienta!**

Elastyczność konfiguracji produktów pozwala na dostosowanie ich w szerokiej gamie rozwiązań. Na życzenie Klienta mogą one zostać przez firmę poddane obróbce mechanicznej, umożliwiającej dostosowanie rozmiaru oraz formy. Doradcy Techniczno-Handlowi Grupy RENEX pomogą przy wyborze i ustaleniu dogodnego rozwiązania dla Klienta. Klienci mogą umówić się również na bezpłatną wizytę w swojej firmie oraz przyjazd do siedziby Grupy Renex i sprawdzenia produktów w działaniu.

Te oraz inne produkty spełniające specyfikację ESD znaleźć można na stronie: sklep.renex.pl